|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **被抽样单位** | **被抽样单位地址** | **样品名称** | **标示生产****单位** | **规格** | **检验报告编号** | **检验项目** | **检测机构** | **不合格项目** | **检验结果** | **信息备注** |
| 1 | 四川家宁能源有限公司安岳县顺城加油站 | 四川省资阳市安岳县岳阳镇顺城大道北延线 | 车用汽油 | 中国石化销售公司四川石油分公司 | 92号 | YP202303478 | 馏程(10%蒸发温度),馏程(50%蒸发温度),馏程(90%蒸发温度),馏程(终馏点),馏程(残留量)(体积分数),硫含量,水溶性酸或碱,机械杂质及水分,苯含量(体积分数),芳烃含量(体积分数),烯烃含量(体积分数),氧含量(质量分数),甲醇含量(质量分数),密度(20℃) | 华研检测集团有限责任公司 | / | 合格 | 3号枪；封条：2208854；锁条：HY246240(检样）HY246239（备样）；通知书编号：2207111； |
| 2 | 安岳县长源加油站 | 安岳县岳阳镇船形村二组 | 车用柴油 | 罗勇、翟新昌 | 0号 | YP202303479 | 硫含量,酸度(以KOH计),水含量(体积分数),运动黏度(20℃),凝点,冷滤点,闪点(闭口),十六烷指数,馏程(50%回收温度),馏程(90%回收温度),馏程(95%回收温度),密度(20℃) | 华研检测集团有限责任公司 | / | 合格 | 1号罐，4号抢；封条：2208855；锁条：HY246237（备样）HY246238(检样）；通知书编号：2207112； |
| 3 | 安岳县通贤镇土门垭加油站 | 安岳县通贤镇北大街南段 | 车用柴油 | 罗勇、翟新昌 | 0号 | YP202303480 | 硫含量,酸度(以KOH计),水含量(体积分数),运动黏度(20℃),凝点,冷滤点,闪点(闭口),十六烷指数,馏程(50%回收温度),馏程(90%回收温度),馏程(95%回收温度),密度(20℃) | 华研检测集团有限责任公司 | / | 合格 | 3号罐，1号抢；封条：2208857；锁条：HY246252（备样）HY246251(检样）；通知书编号：2207115； |
| 4 | 安岳县长河源加油站 | 安岳县长河源乡灯虹村八组 | 车用汽油 | 罗勇、翟新昌 | 95号 | YP202303481 | 馏程(10%蒸发温度),馏程(50%蒸发温度),馏程(90%蒸发温度),馏程(终馏点),馏程(残留量)(体积分数),硫含量,水溶性酸或碱,机械杂质及水分,苯含量(体积分数),芳烃含量(体积分数),烯烃含量(体积分数),氧含量(质量分数),甲醇含量(质量分数),密度(20℃) | 华研检测集团有限责任公司 | / | 合格 | 2号罐，1号抢；封条：ZYAY-006；锁条：HY246255（备样）HY246236(检样）；通知书编号：2207116; |
| 5 | 安岳县永清加油站 | 安岳县永清镇新光村七、九组 | 车用汽油 | 罗勇、翟新昌 | 92号 | YP202303482 | 馏程(10%蒸发温度),馏程(50%蒸发温度),馏程(90%蒸发温度),馏程(终馏点),馏程(残留量)(体积分数),硫含量,水溶性酸或碱,机械杂质及水分,苯含量(体积分数),芳烃含量(体积分数),烯烃含量(体积分数),氧含量(质量分数),甲醇含量(质量分数),密度(20℃) | 华研检测集团有限责任公司 | / | 合格 | 1号罐，3号抢；封条：ZYAY-007；锁条：HY246254（备样）HY246253(检样）；通知书编号：2207117; |
| 6 | 延长壳牌（四川）石油有限公司资阳安岳大道加油站 | 资阳市安岳县文化镇新民新回村四组 | 车用汽油 | 罗勇、翟新昌 | 92号 | YP202303483 | 馏程(10%蒸发温度),馏程(50%蒸发温度),馏程(90%蒸发温度),馏程(终馏点),馏程(残留量)(体积分数),硫含量,水溶性酸或碱,机械杂质及水分,苯含量(体积分数),芳烃含量(体积分数),烯烃含量(体积分数),氧含量(质量分数),甲醇含量(质量分数),密度(20℃) | 华研检测集团有限责任公司 | / | 合格 | 3号罐，16号抢；封条：ZYAY-008；锁条：HY246276（备样）HY246277(检样 |
| 7 | 四川派能能源有限公司 | 四川省资阳市安岳县岳阳镇安岳大道中段 | 车用汽油 | 罗勇、翟新昌 | 92号 | YP202303484 | 馏程(10%蒸发温度),馏程(50%蒸发温度),馏程(90%蒸发温度),馏程(终馏点),馏程(残留量)(体积分数),硫含量,水溶性酸或碱,机械杂质及水分,苯含量(体积分数),芳烃含量(体积分数),烯烃含量(体积分数),氧含量(质量分数),甲醇含量(质量分数),密度(20℃) | 华研检测集团有限责任公司 | / | 合格 | 1号罐，12号抢；封条：ZYAY-009；锁条：HY246278（备样）HY2462796(检样）；通知书编号：2207119; |
| 8 | 安岳县华严镇农机加油站 | 四川省资阳市安岳县华严镇龙园村八组 | 车用柴油 | 罗勇、翟新昌 | 0号 | YP202303485 | 硫含量,酸度(以KOH计),水含量(体积分数),运动黏度(20℃),凝点,冷滤点,闪点(闭口),十六烷指数,馏程(50%回收温度),馏程(90%回收温度),馏程(95%回收温度),密度(20℃) | 华研检测集团有限责任公司 | / | 合格 | 3号罐，A号抢；封条：ZYAY-010；锁条：HY246291（备样）HY246291(检样）；通知书编号：2207120; |
| 9 | 安岳县玉清加油站 | 安岳县镇子镇麻柳村五组 | 车用汽油 | 罗勇、翟新昌 | 92号 | YP202303486 | 馏程(10%蒸发温度),馏程(50%蒸发温度),馏程(90%蒸发温度),馏程(终馏点),馏程(残留量)(体积分数),硫含量,水溶性酸或碱,机械杂质及水分,苯含量(体积分数),芳烃含量(体积分数),烯烃含量(体积分数),氧含量(质量分数),甲醇含量(质量分数),密度(20℃) | 华研检测集团有限责任公司 | / | 合格 | 2号罐，3号抢；封条：ZYAY-011；锁条：HY246295（备样）HY246294(检样）；通知书编号：2207121; |
| 10 | 安岳县宋家坝加油站 | 安岳县周礼镇（内安公路周礼段73公里处） | 车用汽油 | 罗勇、翟新昌 | 92号 | YP202303487 | 馏程(10%蒸发温度),馏程(50%蒸发温度),馏程(90%蒸发温度),馏程(终馏点),馏程(残留量)(体积分数),硫含量,水溶性酸或碱,机械杂质及水分,苯含量(体积分数),芳烃含量(体积分数),烯烃含量(体积分数),氧含量(质量分数),甲醇含量(质量分数),密度(20℃) | 华研检测集团有限责任公司 | / | 合格 | 2号罐，4号抢；封条：ZYAY-012；锁条：HY246209（备样）HY246210(检样）；通知书编号：2207122; |
| 11 | 安岳县南熏加油站 | 安岳县南熏乡红山村四组 | 车用汽油 | 罗勇、翟新昌 | 92号 | YP202303488 | 馏程(10%蒸发温度),馏程(50%蒸发温度),馏程(90%蒸发温度),馏程(终馏点),馏程(残留量)(体积分数),硫含量,水溶性酸或碱,机械杂质及水分,苯含量(体积分数),芳烃含量(体积分数),烯烃含量(体积分数),氧含量(质量分数),甲醇含量(质量分数),密度(20℃) | 华研检测集团有限责任公司 | / | 合格 | 2号罐，3号灯箱；封条：ZYAY-013；锁条：HY246280（备样）HY246206(检样）；通知书编号：2207123; |
| 12 | 安岳县富强加油站 | 安岳县李家镇倒流村一组 | 车用汽油 | 罗勇、翟新昌 | 92号 | YP202303489 | 馏程(10%蒸发温度),馏程(50%蒸发温度),馏程(90%蒸发温度),馏程(终馏点),馏程(残留量)(体积分数),硫含量,水溶性酸或碱,机械杂质及水分,苯含量(体积分数),芳烃含量(体积分数),烯烃含量(体积分数),氧含量(质量分数),甲醇含量(质量分数),密度(20℃) | 华研检测集团有限责任公司 | / | 合格 | 1号罐，1号抢；封条：ZYAY-014；锁条：HY246207（备样）HY246208(检样）；通知书编号：2207124; |
| 13 | 安岳县元坝加油站 | 四川省资阳市安岳县元坝镇佛白村十组 | 车用柴油 | 罗勇、翟新昌 | 0号 | YP202303490 | 硫含量,酸度(以KOH计),水含量(体积分数),运动黏度(20℃),凝点,冷滤点,闪点(闭口),十六烷指数,馏程(50%回收温度),馏程(90%回收温度),馏程(95%回收温度),密度(20℃) | 华研检测集团有限责任公司 | / | 合格 | 1号罐，1号抢；封条：ZYAY-015；锁条：HY246221（备样）HY246222(检样）；通知书编号：2207125; |
| 14 | 安岳县松发加油站 | 安岳县护建乡长屋村十组 | 车用汽油 | 罗勇、翟新昌 | 92号 | YP202303491 | 馏程(10%蒸发温度),馏程(50%蒸发温度),馏程(90%蒸发温度),馏程(终馏点),馏程(残留量)(体积分数),硫含量,水溶性酸或碱,机械杂质及水分,苯含量(体积分数),芳烃含量(体积分数),烯烃含量(体积分数),氧含量(质量分数),甲醇含量(质量分数),密度(20℃) | 华研检测集团有限责任公司 | / | 合格 | 2号罐，2号抢；封条：ZYAY-016；锁条：HY246224（备样）HY246223(检样）；通知书编号：2207126; |
| 15 | 安岳县中囤加油站 | 四川省资阳市安岳县文化镇金相村九组 | 车用汽油 | 罗勇、翟新昌 | 92号 | YP202303492 | 馏程(10%蒸发温度),馏程(50%蒸发温度),馏程(90%蒸发温度),馏程(终馏点),馏程(残留量)(体积分数),硫含量,水溶性酸或碱,机械杂质及水分,苯含量(体积分数),芳烃含量(体积分数),烯烃含量(体积分数),氧含量(质量分数),甲醇含量(质量分数),密度(20℃) | 华研检测集团有限责任公司 | / | 合格 | 4号罐，2号抢；封条：ZYAY-0176；锁条：HY246245（备样）HY2462446(检样）；通知书编号：2207127; |
| 16 | 安岳县长顺加油站 | 四川省资阳市安岳县龙台镇大桥村一组 | 车用汽油 | 罗勇、翟新昌 | 95号 | YP202303493 | 馏程(10%蒸发温度),馏程(50%蒸发温度),馏程(90%蒸发温度),馏程(终馏点),馏程(残留量)(体积分数),硫含量,水溶性酸或碱,机械杂质及水分,苯含量(体积分数),芳烃含量(体积分数),烯烃含量(体积分数),氧含量(质量分数),甲醇含量(质量分数),密度(20℃) | 华研检测集团有限责任公司 | / | 合格 | 2号罐，6号抢；封条：ZYAY-018；锁条：HY246242（备样）HY246241(检样）；通知书编号：2207128; |
| 17 | 安岳县毛家加油站 | 安岳县毛家镇国道街59号 | 车用柴油 | 罗勇、翟新昌 | 0号 | YP202303494 | 硫含量,酸度(以KOH计),水含量(体积分数),运动黏度(20℃),凝点,冷滤点,闪点(闭口),十六烷指数,馏程(50%回收温度),馏程(90%回收温度),馏程(95%回收温度),密度(20℃) | 华研检测集团有限责任公司 | / | 合格 | 2号罐，6号抢；封条：ZYAY-019；锁条：HY246243（备样）HY246201(检样）；通知书编号：2207129; |
| 18 | 安岳县林峰加油站 | 安岳县林凤镇其林街 | 车用汽油 | 罗勇、翟新昌 | 92号 | YP202303495 | 馏程(10%蒸发温度),馏程(50%蒸发温度),馏程(90%蒸发温度),馏程(终馏点),馏程(残留量)(体积分数),硫含量,水溶性酸或碱,机械杂质及水分,苯含量(体积分数),芳烃含量(体积分数),烯烃含量(体积分数),氧含量(质量分数),甲醇含量(质量分数),密度(20℃) | 华研检测集团有限责任公司 | / | 合格 | 3号罐，1号抢；封条：ZYAY-020；锁条：HY246203（备样）HY246202(检样）；通知书编号：2207130; |
| 19 | 四川蜀交中油能源有限公司成资渝高速安岳东服务区左加油站 | 四川省资阳市安岳县长河源镇长团社区5组 | 车用汽油 | 罗勇、翟新昌 | 92号 | YP202303496 | 馏程(10%蒸发温度),馏程(50%蒸发温度),馏程(90%蒸发温度),馏程(终馏点),馏程(残留量)(体积分数),硫含量,水溶性酸或碱,机械杂质及水分,苯含量(体积分数),芳烃含量(体积分数),烯烃含量(体积分数),氧含量(质量分数),甲醇含量(质量分数),密度(20℃) | 华研检测集团有限责任公司 | / | 合格 | 1号罐，14号抢；封条：ZYAY-021；锁条：HY246204（备样）HY246205(检样）；通知书编号：2207131; |
| 20 | 安岳县玉龙厨卫经营部 | 四川省资阳市安岳县岳阳镇柠福街81号、83号 | 家用燃气灶 | GB16410-2020 | 外包装805x480x205（mm） | JC202301854 | 气密性,热负荷,离焰,熄火,回火,干烟气中CO浓度,熄火保护装置（闭阀时间） | 华研检测集团有限责任公司 | 热负荷，干烟气中CO浓度 | 不合格 | 生产日期：2023-06-09；产品型号：JZT-ZM8033;封条：2209856；通知书编号：2207114； |
| 21 | 中国石油天然气股份有限公司四川资阳销售分公司安岳柠都大道加油加气站 | 四川省资阳市安岳县石桥铺镇柠都大道东段 | 压缩天然气 | GB18014-2017 | CNG车用压缩天然气 | RQ202300508 | 高位发热量,总硫（以硫计）,二氧化碳,氧气 | 华研检测集团有限责任公司 | / | 合格 | 低压井2号机23号枪；封条：2209855；该企业为管道气直供；通知书编号：2207113； |